************************************************************
************************************************************
本文档概述手动删除英特尔(R) 快速存储技术驱动程序软件并重新配
置系统以便使用操作系统固有的驱动程序来管理存储控制器的步骤。 

要完成此步骤，首先将本文档打印出来，以备参考。然后，完成
第 1 部分以确定 SATA 控制器模式。根据第 1 部分所确定的模式，
再完成第 2A 或第 2B 部分。 

警告：
重新配置系统可能导致系统当前使用的任何 RAID 卷上的数据丢失。
从引导驱动器或从可引导 RAID 卷删除英特尔快速存储技术驱动程序
可能需要重装操作系统。为保持数据的完整性，先备份所有数据，
然后再继续。  

************************************************************
* 第 1 部分：确定系统模式
************************************************************

删除本软件的步骤随系统是以 RAID 还是以 AHCI 模式运行而不同。 

要确定系统模式，完成以下步骤以辨别 SATA 控制器在"设备
管理器"中的存在形式： 

1. 从"开始"菜单，选择"控制面板"。

在 Windows* XP：

2. 从经典视图，双击"系统"。 

3. 选择"硬件"选项卡。  

4. 单击"设备管理器"。 

5. 在设备管理器窗口中，寻找名为"SCSI 和 RAID 控制器"的条目。
   如果此条目存在，将其展开，寻找下列控制器之一。否则，执行
   步骤 6。

在 Windows* Vista 或更新版本：

2. 从"经典视图"(Vista) 或从"小图标"或"大图标"查看方式 
   (Windows* 7)，双击"系统"。

3. 从左窗格中选择"设备管理器"。 

4. 在"设备管理器"窗口中，寻找名为"存储控制器"的条目。如果此
   条目存在，将其展开，寻找下列控制器之一。否则，执行步骤 6。

   - Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 ICH7R/DH 
     系统。继续执行下文第 2A 部分。

   - Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 ICH7MDH 
     系统。继续执行下文第 2A 部分。

   - Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
     SATA RAID Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 
     台式机/工作站/服务器高速芯片组系统。继续
     执行下文第 2A 部分。

   - Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 RAID 模式的 
     移动式高速芯片组系统。继续执行下文第 2A 部分。 

   - 如果这些控制器中没有一种存在，系统不以 RAID 模式运行。
     继续执行下面第 6 步。 

6. 在"设备管理器"窗口中，寻找名为"IDE ATA/ATAPI 控制器"
   的条目。如果此条目存在，将其展开，寻找下列控制器之一： 

   - Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH7R/DH 
     系统。继续执行下文第 2B 部分。

   - Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH7M/MDH
     系统。继续执行下文第 2B 部分。

   - Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller"
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH10R 系统。
     继续执行下文第 2B 部分。 

   - Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH9M-E/M
     系统。继续执行下文第 2B 部分。 

   - Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 ICH10D/DO
     系统。继续执行下文第 2B 部分。 

   - Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 5 Series 
     4 端口系统。继续执行下文第 2B 部分。
   
   - Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 5 Series 
     6 端口系统。继续执行下文第 2B 部分。

   - Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 5 Series/3400
     Series 系统。继续执行下文第 2B 部分。

   - Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
     SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的台式机/工作站/服务器高速芯片组系统。
     继续执行下文第 2B 部分。

   - Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的移动式高速芯片组系统。继续执行下文第 2B 
     部分。

   - Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 7 Series/C216 芯片集  
     系统。继续执行下文第 2B 部分。

   - Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller
     如果上列控制器存在，系统为处于 AHCI 模式的 7 Series 芯片集
     系统。继续执行下文第 2B 部分。

   - 如果以上这些控制器中没有一种存在，则系统不以 AHCI 模式
     运行。英特尔快速存储技术软件不支持任何其他模式。
     继续执行下面第 7 步。 

7. 系统似乎既不以 RAID 模式也不以 AHCI 模式运行。如果您觉得
   系统是以 RAID 或 AHCI 模式运行，而看不到任何以上列出的
   控制器，应联系系统制造商或购货地点寻求帮助。在确定系统
   模式之前，不能继续执行下面第 2 部分。 

 
************************************************************
* 第 2A 部分：处于 RAID 模式的系统
************************************************************

本节中的步骤只能在以 RAID 模式运行的系统上执行。在完成以上
第 1 部分的步骤确定系统确实以 RAID 模式运行之前，不要继续
执行本部分中的步骤。继续执行之前，务必阅读下文的警告。 

警告：
a. 如果删除一个 RAID 0 卷，该卷上的所有数据都将被永久删除。
   先备份所有关键数据，然后再继续。  

b. 如果系统文件所在的磁盘或卷与 RAID 控制器连接，这些文件将
   被删除，操作系统将必须重新安装。

1. 确保您已认真阅读并理解以上列出的警告。 

2. 重新引导系统。 

3. 在系统启动过程中，注意是否看到标题为"Intel(R) Rapid 
   Storage Technology - option ROM"的初始屏幕。如果看到此
   画面，继续执行下面第 4 步。如果看不到此画面，跳过第 4 步，
   继续执行下面第 5 步。      

4. 如果安装有 option ROM，完成本步骤： 

   4a. 在系统启动过程中看到提示时，按下"Ctrl"和"I"的组合键，
       进入 "option ROM Configuration Utility"。
   4b. 在设置程序中，选择菜单选项 2 以进入"Delete RAID 
       Volume"(删除 RAID 卷) 菜单。
   4c. 使用向上或向下键盘箭头键来选中要删除的卷。
   4d. 按"Delete"键来删除选定的卷，并按"Y"键以确定删除。
       必要时重复此步骤以删除存在的所有卷。
   4e. 退出设置程序。
   4f. 进入系统 BIOS 设置程序（通常是系统一开始引导便立即
       按"F2"或"Delete"键）。
   4g. 将串行 ATA 控制器的IDE 配置从"RAID"更改为"IDE"。
   4h. 保存更改并退出系统 BIOS 设置程序。 

5. 如果未安装 Intel(R) Rapid Storage Technology - option 
   ROM，则完成本步骤： 

   5a. 进入系统 BIOS 设置程序（通常是系统一开始引导便立即
       按"F2"或"Delete"之类的键）。
   5b. 将串行 ATA 控制器的 IDE 配置从"RAID"更改为"IDE"。
   5c. 保存更改并退出系统 BIOS 设置程序。 

6. 重新引导系统。 

 
************************************************************
* 第 2B 部分：处于 AHCI 模式的系统
************************************************************

本节中的步骤只能在以 AHCI 模式运行的系统上执行。在完成以上
第 1 部分的步骤确定系统确实以 RAID 模式运行之前，不要继续
本执行部分中的步骤。建议先备份所有重要数据，然后再继续。  

1. 重新引导系统。 

2. 进入系统 BIOS 设置程序（通常是系统一开始引导便立即按"F2"
   或"Delete"之类的键）。  

3. 将串行 ATA 控制器的 IDE 配置从"AHCI"更改为"IDE"。 

4. 保存更改并退出系统 BIOS 设置程序。 

5. 重新引导系统。操作系统应如常启动。 


注意：
如果在对系统 BIOS 中作这些更改时遇到任何困难，请联系主板
制造商或购货地点寻求帮助。 


************************************************************
* 免责声明
************************************************************

本文档中提供的信息与英特尔产品相关。
本文档不以禁止翻供或其它的任何方式，明示或暗示授予任何知识
产权下的许可证。除非在此类产品的英特尔销售条款中明确注明，
英特尔不承担与销售和/或使用英特尔产品有关的任何责任，并免除
任何明示或暗示保证，包括与特定意图的适用性、商销性或违反
专利、版权或其它知识产权等有关的责任或保证。

除非另经英特尔书面同意，英特尔产品均非旨在应用于产品故障有
可能造成人员伤亡情况之场合。

英特尔可能随时变更此处所述的规格和产品说明而不予通知。设计
人员不得依赖于任何不存在的功能或任何标记为"保留"或"未定义"的
功能特性或指导。 
英特尔保留这些以便在以后加以定义，并对今后更改所引起的任何
冲突或不兼容不承担任何责任。此处提供的信息可随时更改，恕不
另行通知。请勿利用本文的信息定案设计。

本文档所述的产品可能存在设计缺陷或勘误表中所列之已知错误，
这些缺陷或错误可造成产品偏离公布的规格。有最新的勘误表备索。

要获得最新规范或在下达产品订单之前，请与当地英特尔销售办事处
或分销处联系。

要索取本文档或其它英特尔文献中所引用且有订购号码的文档，
可致电 1-800-548-4725 或访问：
http://www.intel.com/#/en_us_01 

英特尔(r) 是英特尔公司在美国和其他国家的商标。

* 其他名称和品牌可能由他方声称为其财产。


版权所有 (c) 2001-2012 年，英特尔公司。保留所有权利。