************************************************************
************************************************************
この文書はインテル(R) ラピッド・ストレージ・テクノロジー ドライバー 
ソフトウェアを手動で削除する手順と、ストレージ コントローラーの管理
用にネイティブ オペレーティング システム ドライバーを使用するため
にシステムの再設定を行う手順の要点を解説します。

この手順を完了するには、参照できるように、まず本書を印刷してください。
次に、第 1 部を完了して、SATA コントローラー モードを判別します。
第　1　部で判別したモードによって、第 2 部 A または第 2 部 
B のいずれかを完了します。

警告：
システムを再設定すると、現在システムが使用している RAID ボリューム
のデータが失われることがあります。
ブート ドライブまたはブート可能な RAID ボリュームからインテル(R) 
ラピッド・ストレージ・テクノロジー ドライバーを削除すると、オペレーティング 
システムを再インストールする必要が生じる場合があります。データの整合性
を保持するには、この操作を実行する前にすべてのデータをバックアップ
してください。 

************************************************************
* 第 1 部：システムのモードの判別
************************************************************

このソフトウェアを削除する手順は、システムが RAID モードと 
AHCI モードのいずれで実行されているかによって異なります。

次の手順に従って [デバイス マネージャ] で SATA コントロー
ラーを識別し、システムのモードを判別します。

1. [スタート] メニューで [コントロール パネル] を選択します。

マイクロソフト Windows* XP の場合：

2. クラシック表示で [システム] をダブルクリックします。

3. [ハードウェア] タブを選択します。 

4. [デバイス マネージャ] をクリックします。

5. デバイス マネージャのウィンドウで、[SCSI および RAID 
   コントローラ] を探します。このエントリがある場合は、
   それを展開し、次のコントローラーのいずれかが表示されているか確認します。
   このエントリがない場合は、手順 6 に進みます。

マイクロソフト Windows* Vista もしくは Vista 以降の場合：

2. クラシック表示（もしくは、Windows* 7 で小さいアイコンか
   大きいアイコン表示）で [システム] をダブルクリックします。

3. 左ペインで [デバイス マネージャ] を選択します。

4. デバイス マネージャーのウィンドウで、[記憶域コントローラー] 
   を探します。このエントリがある場合は、それを展開し、次のコントローラー
   のいずれかが表示されているか確認します。
   このエントリがない場合は、手順 6 に進みます。

   - [Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは RAID モードの ICH7R/DH 
     システムにあります。
     以下の第 2 部 A に進みます。

   - [Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは RAID モードの ICH7MDH 
     システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

   - [インテル(R) デスクトップ/ワークステーション/サーバー 
     Express チップセット SATA RAID コントローラー]
     このコントローラーがある場合、システムは RAID モードの
     デスクトップ/ワークステーション/サーバー Express チップセット  
     システムにあります。以下の第 2 部 A に進みます。

   - [インテル(R) モバイル Express チップセット SATA 
     RAID コントローラー]
     このコントローラーがある場合、システムは RAID モードのモバイル 
     Express チップセット システムにあります。以下の第 2 部 
     A に進みます。
 
   - 上記のコントローラーのいずれも表示されていない場合は、システムは 
     RAID モードで実行されていません。
     次の手順 6 に進みます。

6. デバイス マネージャのウィンドウで、[IDE ATA/ATAPI コントローラ] 
   を探します。このエントリがある場合は、それを展開し、次のコントローラ-
   のいずれかが表示されているか確認します。

   - [Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの ICH7R/DH 
     システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの ICH7M/MDH 
     システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。


   - [Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの ICH10R 
     システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの ICH9M-E/M 
     システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの ICH10D/DO 
     システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 5 Series 4 
     Port システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 5 Series 6 
     Port システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 5 Series/3400 
     Series システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [インテル(R) デスクトップ/ワークステーション/サーバー 
     Express チップセット SATA AHCI コントローラー]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの
     デスクトップ/ワークステーション/サーバー Express チップセット システムにあります。
     以下の第 2 部 B に進みます。

   - [インテル(R) モバイル Express チップセット SATA AHCI コントローラー]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードのモバイル Express チップセット 
     システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 7 Series/C216 Chipset family SATA AHCI 
     Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 7 Series/C216 Chipset 
     family システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - [Intel(R) 7 Series Chipset family SATA AHCI Controller]
     このコントローラーがある場合、システムは AHCI モードの 7 Series Chipset 
     family システムにあります。以下の第 2 部 B に進みます。

   - 上記のコントローラーのいずれも表示されていない場合は、システムは
     AHCI モードではありません。Intel Matrix Storage Manager 
     ソフトウェアでは、これら以外のモードはサポートされていません。
     次の手順 7 に進みます。

7. システムは RAID または AHCI モードで実行されていないと思われ
   ます。システムが RAID または AHCI モードで実行されていると思
   えるのに上記のコントローラーが表示されていない場合は、システムの製造元
   または購入先にお問い合わせください。システムのモードを判別しないと、次の
   第 2 部に進むことはできません。


************************************************************
* 第 2 部 A：RAID モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、RAID モードのシステムでのみ実行できます。
上記の第 1 部の手順を完了して、このシステムが AHCI モード
で実行されていることを確認していない場合は、この手順を実行しないでくだ
さい。続行する前に以下の警告を必ずお読みください。

警告：
a. RAID 0 ボリュームが削除されると、そのボリュームにあるすべての
   データは永久に削除されます。作業を続行する前にすべての重要な
   データをバックアップしてください。 

b. システム ファイルが RAID コントローラーと接続されたディスクや
   ボリュームに位置する場合は、それらのファイルを削除しオペレー
   ティング システムを再インストールする必要があります。

1. 上記の警告を読んで理解したことを確認してください。

2. システムを再起動します。

3. システムの再起動中に「Intel(R) Rapid Storage Technology 
   - Option ROM」というスプラッシュ画面が表示されるか確認します。
   表示された場合は、以下の手順 4 に進みます。表示されない場合は、
   手順 4 をスキップして手順 5 に進みます。     

4. この Option ROM がインストールされている場合は次の手順を完了します。

   4a. システムを起動中に Ctrl と I （CTRL + I）キーを押して 
       Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM Configuration Utility 
       でセットアップを開始します。
   4b. セットアップ プログラムで、メニュー オプションの 2 を選択して 
       [Delete RAID Volume] メニューを開きます。
   4c. 上下の矢印キーを使用して、削除するボリュームを選択します。
   4d. 選択したボリュームを削除するには、Del キーを押して、削
       除の確認メッセージに答えて Y を押します。必要に応じて、
       表示されるすべてのボリュームに対してこの手順を繰り返します。 
   4e. セットアップ プログラムを終了します。
   4f. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステム
       を起動中に F2 または Del キーを押すと開始されます）。
   4g. シリアル ATA コントローラーのIDE 設定を [RAID] から 
       [IDE] に変更します。
   4h. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5. Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM がインストールされていない
   場合は次の手順を完了します。

   5a. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステム
       を起動中に F2 または Del キーを押すと開始されます）。
   5b. シリアル ATA コントローラのIDE 設定を [RAID] から 
       [IDE] に変更します。
   5c. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

6. システムを再起動します。


************************************************************
* 第 2 部 B：AHCI モードのシステム
************************************************************

このセクションの手順は、AHCI モードのシステムでのみ実行できます。
上記の第 1 部の手順を完了して、このシステムが AHCI モードで実行され
ていることを確認していない場合は、この手順を実行しないでください。
作業を続行する前にすべての重要なデータをバックアップすることを
推奨します。 

1. システムを再起動します。

2. システムの BIOS のセットアップを開始します（通常はシステムを起動
   中に F2 または Del キーを押すと開始されます）。 

3. シリアル ATA コントローラーの IDE 設定を [AHCI] から [IDE] に変更します。

4. 変更を保存して、システム BIOS セットアップを終了します。

5. システムを再起動します。今までと同じようにオペレーティング 
   システムが起動されるはずです。


注：システム BIOS にこれらの変更を加える際に問題がある場合は、
マザーボードの製造元またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

************************************************************
* 免責事項
************************************************************

本書の情報は、インテル製品に関連して提供されています。
本書により、明示的または暗示的、禁半言その他によっても、いかなるライセンス、
知的財産権が付与されることはありません。該当製品の販売におけるインテル
の利用規約に明記されている場合を除き、インテルは一切の責任を負わず、
インテル製品の販売および使用またはそのいずれかに関して、特定目的への
適合性についての保証、商品性についての保証、いかなる特許、著作権または
他の知的財産権に関する責任または保証を含む、明示的、暗示的を問わず、
いかなる保証も行いません。

インテルによって書面で同意されていない限り、インテル製品は、インテル製品
の欠陥により人身障害または死亡が起きるような状況になりえる適用を意図して
設計されていません。

インテルは、仕様および製品の説明を随時予告なく変更することができます。
デザイナーは、あらゆる機能の欠如または特徴、または「予約」または「未定義」
と記されている説明に頼ってはなりません。
 
インテルは、それらを今後定義するために留保しており、それらへの今後の変更
によって生じる競合または非互換性に一切責任を負いません。本書の情報は、
予告なく変更されることがあります。この情報を使用して、デザインを完成させ
ないでください。

本書に記載された製品には、デザイン上の欠陥、または発表された製品の仕様
と異なる動作を引き起こすことのあるエラッタと呼ばれるエラーを含むことが
あります。現在特徴付けられたエラッタは、要請により入手できます。

製品をご注文なさる前に、最寄のインテルの販売オフィスまたはディストリ
ビューターにお問い合わせの上、最新の仕様を入手してください。

注文番号があり本書で言及された文書または他のインテルの資料は、
1-800-548-4725 までお電話でお申し込みいただくか、または 
http://www.intel.com/#/en_us_01 から取得できます。 

Intel(R) は、Intel Corporation の米国およびその他の国での商標です。

* 他の名称とブランドは、他社が所有権を保有していることがあります。


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation.All rights reserved.