************************************************************
************************************************************
Dit document geeft een overzicht van de procedure voor het
handmatig verwijderen van het stuurprogramma van Intel(R) 
Rapid Storage Technologie en het opnieuw configureren van 
het systeem, zodat weer het geïntegreerde stuurprogramma 
van het besturingssysteem wordt gebruikt voor het beheer 
van opslagcontrollers.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, drukt u eerst dit 
document af. Vervolgens voert u Deel 1 uit om te bepalen 
welke SATA-controllermodus wordt gebruikt. 
Daarna voert u Deel 2A of 2B uit, afhankelijk van de modus 
die is vastgesteld in Deel 1.

WAARSCHUWING: Wanneer u het systeem opnieuw configureert, 
kunnen gegevens op RAID-volumes die in het systeem worden 
gebruikt, verloren gaan. Wanneer u het stuurprogramma van 
Intel Rapid Storage Technologie verwijdert van de 
startschijf of van een opstartbaar RAID-volume, is het 
mogelijk dat u het besturingssysteem opnieuw moet 
installeren. Maak een reservekopie van alle gegevens 
voordat u verdergaat, om de gegevensintegriteit te behouden. 

************************************************************
* Deel 1: De systeemmodus bepalen
************************************************************

De stappen voor het verwijderen van deze software zijn 
verschillend voor systemen in RAID-modus en systemen in 
AHCI-modus.

U bepaalt de systeemmodus door te identificeren hoe de 
SATA-controller wordt gepresenteerd binnen Apparaatbeheer. 
Daartoe voert u de volgende stappen uit:

1.  Selecteer Configuratiescherm in het menu Start.

In Microsoft Windows* XP:

2.  Dubbelklik op 'Systeem' in de Klassieke weergave.

3.  Selecteer de tab 'Hardware'. 

4.  Klik op 'Apparaatbeheer'.

5.  Zoek in het venster Apparaatbeheer naar een item 
    genaamd SCSI- en RAID-controllers. Als dit item 
    beschikbaar is, vouwt u het uit en zoekt u naar een 
    van de volgende controllers. Als het item niet wordt 
    vermeld, gaat u verder met stap 6.

In Microsoft Windows* Vista of hoger:
    
2.  Dubbelklik op 'Systeem' in de Klassieke weergave (of 
    de weergave van grote of kleine pictogrammen in 
    Windows* 7).

3.  Selecteer 'Apparaatbeheer' in het linkerdeelvenster.

4.  Zoek in het venster Apparaatbeheer naar een item 
    genaamd Opslagcontrollers. Als dit item beschikbaar is, 
    vouwt u het uit en zoekt u naar een van de volgende 
    controllers. Als het item niet wordt vermeld, gaat u 
    verder met stap 6.

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH7R/DH-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
      hieronder. 
    
    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH7MDH-systeem in RAID-modus. Ga verder met Deel 2A 
      hieronder. 

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA RAID-controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      Desktop/Workstation/Server Express Chipset-systeem in
      RAID-modus. Ga verder met Deel 2A hieronder.   
 
    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      Mobile Express Chipset-systeem in RAID-modus. 
      Ga verder met Deel 2A hieronder.

    - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 
      vermeld, werkt het systeem niet in de RAID-modus. 
      Ga verder met stap 6 hieronder.

6.  Zoek in Apparaatbeheer naar een item genaamd 
    'IDE ATA/ATAPI-controllers'.
    Als dit item wordt vermeld, vouwt u het uit en zoekt 
    u naar een van de volgende controllers:

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH7R/DH-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      ICH7M/MDH systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
      ICH10R-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
      ICH9M-E/M-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
      ICH10D/DO-systeem in AHCI-modus. Ga verder met 
      Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      5 Series 4 Port-systeem in AHCI-modus. 
      Ga verder met Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA  AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
      5 Series 6 Port-systeem in AHCI-modus. 
      Ga verder met Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
      5 Series/3400 Series-systeem in AHCI-modus. 
      Ga verder met Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA AHCI-controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      Desktop/Workstation/Server Express Chipset-systeem in 
      AHCI-modus.
      Ga verder met Deel 2B hieronder.
      
    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI-controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
      Mobile Express Chipset-systeem in AHCI-modus.  
      Ga verder met Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset-familie SATA 
      AHCI-controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een 
      7 Series/C216 Chipset-familie-systeem in AHCI-modus.  
      Ga verder met Deel 2B hieronder.

    - 'Intel(R) 7 Series Chipset-familie SATA AHCI-controller'
      Als deze controller aanwezig is, is het systeem een
      7 Series Chipset-familie-systeem in AHCI mode. 
      Continue with Part 2B below.

    - Als geen van de bovenstaande controllers wordt 
      vermeld, werkt het systeem niet in de AHCI-modus. 
      Er worden geen andere modi ondersteund door Intel(R) 
      Rapid Storage Technologie. Ga verder met stap 7 
      hieronder.

7.  Het systeem werkt blijkbaar niet in de RAID- of 
    AHCI-modus. Als u denkt dat het systeem werkt in de 
    RAID- of AHCI-modus en u geen van de bovenstaande 
    controllers in de lijst ziet, neemt u contact op met 
    de fabrikant of de leverancier van het systeem. U kunt 
    niet doorgaan met Deel 2 hieronder, als de 
    systeemmodus niet is vastgesteld.



************************************************************
* Deel 2A: Systeem in RAID-modus
************************************************************

De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op
een systeem dat werkt in de RAID-modus. Ga niet door met 
deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 
uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 
Lees, voordat u verdergaat, eerst de onderstaande 
waarschuwingen door.

WAARSCHUWINGEN:
a. Als een RAID 0-volume wordt verwijderd, worden alle 
   gegevens op dat volume permanent verwijderd. Maak een 
   reservekopie van alle belangrijke gegevens voordat u 
   doorgaat. 

b. Als er systeembestanden staan op een schijf die of volume 
   dat is aangesloten op de RAID-controller, worden deze
   bestanden verwijderd en moet het besturingssysteem opnieuw 
   worden geïnstalleerd.


1.  Lees de bovenstaande waarschuwingen zorgvuldig door.

2.  Start het systeem opnieuw op.

3.  Controleer of tijdens het opstarten van het systeem 
    een scherm getiteld 'Intel(R) Rapid Storage Technology 
    Option ROM' wordt weergegeven. Als dat het geval is, 
    gaat u verder met stap 4 hieronder. Als dat niet het 
    geval is, slaat u stap 4 over en gaat u verder met 
    stap 5 hieronder.     

4.  Voer deze procedure uit als het Option ROM is 
    geïnstalleerd:

    4a. Open het configuratieprogramma voor het Option ROM 
        door op Ctrl-I te drukken wanneer daarover een 
        aanwijzing verschijnt tijdens het starten van het 
        systeem.
    4b. Selecteer in het configuratieprogramma menuoptie 2 
        om het menu 'Delete RAID Volume' te openen.
    4c. Gebruik de pijltoetsen om het volume te selecteren 
        dat u wilt verwijderen.
    4d. Druk op 'Del' om het geselecteerde volume te 
        verwijderen en druk op 'Y' om de verwijdering te 
        bevestigen. Herhaal deze stap zo vaak als nodig is 
        om alle aanwezige volumes te verwijderen. 
    4e. Sluit het configuratieprogramma af.
    4f. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 
        (meestal kunt u dit doen door op 'F2' of 'Delete' 
        te drukken zodra het systeem begint op te starten).
    4g. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 
        van 'RAID' in 'IDE'.
    4h. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
        systeem-BIOS.

5.  Voer deze procedure uit als het Option ROM niet is 
    geïnstalleerd:

    5a. Open het programma Setup voor het systeem-BIOS 
        (meestal kunt u dit doen door op een toets als 'F2'
        of 'Delete' te drukken zodra het systeem begint op 
        te starten).
    5b. Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller 
        van 'RAID' in 'IDE'.
    5c. Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
        systeem-BIOS.

6.  Start het systeem opnieuw op.



************************************************************
* Deel 2B: Systeem in AHCI-modus
************************************************************

De procedure in deze sectie kan alleen worden uitgevoerd op
een systeem dat werkt in de AHCI-modus. Ga niet door met 
deze procedure tenzij u de stappen in Deel 1 hierboven hebt 
uitgevoerd om te bepalen of dit geldt voor uw systeem. 
Aanbevolen wordt om een reservekopie te maken van alle 
belangrijke gegevens voordat u verder gaat. 

1.  Start het systeem opnieuw op.

2.  Open het programma Setup voor het systeem-BIOS (meestal
    kunt u dit doen door op een toets als 'F2' of 'Delete' 
    te drukken zodra het systeem begint op te starten). 

3.  Wijzig de IDE-configuratie voor de SATA-controller van 
    'RAID' in 'IDE'.

4.  Sla de wijzigingen op en sluit Setup voor het 
    systeem-BIOS.

5.  Start het systeem opnieuw op. Het besturingssysteem zou
    nu normaal moeten starten.


Opmerking: Als u problemen ondervindt met het aanbrengen 
van deze wijzigingen in het systeem-BIOS, neemt u contact 
op met de fabrikant of de leverancier van het moederbord 
voor hulp.

************************************************************
* AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
************************************************************

DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT WORDT GELEVERD BIJ INTEL 
PRODUCTEN. MET DIT DOCUMENT WORDT GEEN LICENTIE, EXPLICIET 
OF IMPLICIET, VIA HET ESTOPPELBEGINSEL OF ANDERSZINS, VOOR 
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VERLEEND. MET UITZONDERING VAN
HETGEEN IS BEPAALD IN DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN INTEL VOOR 
DERGELIJKE PRODUCTEN, AANVAARDT INTEL GEEN ENKELE 
AANSPRAKELIJKHEID EN WIJST INTEL ALLE EXPLICIETE OF 
IMPLICIETE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT VERKOOP EN/OF 
GEBRUIK VAN INTEL PRODUCTEN, INCLUSIEF AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
OF GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, 
VERHANDELBAARHEID OF HET NIET PLEGEN VAN INBREUK OP EEN 
PATENT, COPYRIGHT OF ANDER INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT.

TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN MET INTEL, ZIJN 
INTEL PRODUCTEN NIET ONTWORPEN OF BEDOELD VOOR TOEPASSING IN 
SITUATIES WAARIN DE UITVAL VAN HET INTEL PRODUCT KAN LEIDEN 
TOT EEN SITUATIE WAARIN PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD KUNNEN 
OPTREDEN.

Intel kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving 
wijzigingen aanbrengen in specificaties en 
productomschrijvingen. Ontwerpers dienen niet te vertrouwen 
op de afwezigheid van kenmerken of voorzieningen of 
instructies die zijn gemarkeerd als "gereserveerd" of "niet  
gedefinieerd". 
Intel reserveert deze voor toekomstige invulling en heeft 
geen enkele verantwoordelijkheid voor conflicten en 
incompatibiliteit die voortvloeien uit toekomstige 
wijzigingen erin. De informatie in dit document kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Rond een ontwerp 
niet af op basis van deze informatie.

De producten die worden beschreven in dit document, kunnen 
defecten of fouten in het ontwerp bevatten, die errata 
worden genoemd. Deze kunnen ertoe leiden dat het product 
afwijkt van de gepubliceerde specificaties. De huidige 
bekende errata zijn op aanvraag beschikbaar.

Neem contact op met uw lokale Intel verkoopkantoor of uw 
distributeur om de meest recente specificaties te verkrijgen 
en voordat u een bestelling plaatst.

Exemplaren van documenten die een ordernummer hebben en 
waarnaar in dit document wordt verwezen, of overige Intel 
documentatie, kunnen worden verkregen door telefonisch 
contact op te nemen via +1-800-548-4725 of door 
http://www.intel.com/#/en_us_01 te bezoeken.

Intel(R) is een handelsmerk van Intel Corporation in de VS 
en andere landen.

* Andere namen en merknamen kunnen worden geclaimd als het 
eigendom van anderen.


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. 
Alle rechten voorbehouden.

