************************************************************
************************************************************
Ce document décrit la procédure pour supprimer manuellement
le pilote de la Technologie de stockage Intel(R) Rapid et 
reconfigurer le système afin d'utiliser le pilote natif 
du système d'exploitation pour gérer les contrôleurs de 
stockage.

Pour effectuer cette procédure, commencez par imprimer ce
document à titre de référence. Ensuite, exécutez l'étape 1
pour déterminer le mode du contrôleur SATA. 
Exécutez l'étape 2A ou 2B en fonction du mode déterminé au
cours de l'étape 1.

AVERTISSEMENT : La reconfiguration du système peut entraîner
une perte de données sur les volumes RAID utilisés 
actuellement par le système. Pour supprimer le
pilote de la Technologie de stockage Intel(R) Rapid du disque 
de démarrage ou du volume RAID amorçable, vous devrez 
probablement réinstaller le système d'exploitation. Pour 
conserver l'intégrité des données, sauvegardez toutes les 
données avant de continuer. 

************************************************************
* Étape 1 : Détermination du mode exécuté par le système
************************************************************

Les étapes pour supprimer ce logiciel varient selon si le
système fonctionne en mode RAID ou AHCI.

Déterminez le mode du système en identifiant comment le
contrôleur SATA est présenté dans le Gestionnaire de
périphériques. Pour ce faire, procédez comme suit :

1.  Sous le menu Démarrer, sélectionnez 
    le Panneau de configuration.

Sous Microsoft Windows* XP :

2.  Faites un double clic sur « Système » 
    dans l'affichage classique.

3.  Sélectionnez l'onglet « Matériel ». 

4.  Sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ».

5.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une
    entrée intitulée Contrôleurs SCSI et RAID (« SCSI and 
    RAID Controllers »). Si cette entrée est présente, 
    développez-la et recherchez l'un des contrôleurs 
    ci-dessous. 
    Si cette entrée n'existe pas, passez à l'étape 6 :

Sous Microsoft Windows* Vista ou 
les systèmes d'exploitation ultérieurs :

2.  Faites un double clic sur « Système » dans l'affichage 
    classique (ou l'affichage aux petites icônes ou 
    grandes dans Windows 7*).

3.  Sélectionnez « Gestionnaire de périphériques » 
    dans le panneau de gauche. 

4.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une
    entrée intitulée Contrôleurs de stockage 
    (« Storage Controllers »). 
    Si cette entrée est présente, développez-la et
    recherchez l'un des contrôleurs ci-dessous. 
    Si cette entrée n'existe pas, passez à l'étape 6 :

    - « Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH7R/DH fonctionnant en mode RAID. Passez à
      l'étape 2A ci-dessous.

    - « Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH7MDH fonctionnant en mode RAID. Passez à
      l'étape 2A ci-dessous.

    - « Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA RAID Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système chipset Intel(R) Express pour PC de 
      bureau/stations de travail/serveurs fonctionnant en 
      mode RAID. Passez à l'étape 2A ci-dessous.

    - « Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID 
      Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système chipset Intel(R) Express pour PC portables 
      fonctionnant en mode RAID. 
      Passez àl'étape 2A ci-dessous.
   
    - Si aucun des contrôleurs ci-dessus n'est affiché, le
      système ne fonctionne pas en mode RAID. Passez à
      l'étape 6 ci-dessous.

6.  Dans le Gestionnaire de périphériques, recherchez une
    entrée intitulée Contrôleurs IDE ATA/ATAPI 
    (« IDE ATA/ATAPI controllers »).
    Si cette entrée est présente, développez-la et
    recherchez un des contrôleurs suivants :

    - « Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH7R/DH fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH7M/MDH fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH10R fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH9M-E/M fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système ICH10D/DO fonctionnant en mode AHCI. Passez à
      l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système 4 ports de série 5 fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système 6 ports de série 5 fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système de série 5 / série 3400 fonctionnant en 
      mode AHCI. Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système chipset Intel(R) Express pour PC de 
      bureau/stations de travail/serveurs fonctionnant en 
      mode AHCI. Passez à l'étape 2B ci-dessous.
      
    - « Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI 
      Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système chipset Intel(R) Express pour PC portables 
      fonctionnant en mode AHCI. 
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - « Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI 
      Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est 
      un système pour famille de chipsets Intel(R) 7 
      Series/C216 fonctionnant en mode AHCI.
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.      

    - « Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA 
      AHCI Controller »
      Si le contrôleur ci-dessus existe, le système est un
      système pour famille de chipsets Intel(R) 7 Series
      fonctionnant en mode AHCI.
      Passez à l'étape 2B ci-dessous.

    - Si aucun des contrôleurs ci-dessus n'est affiché,
      le système ne fonctionne pas en mode AHCI. Aucun autre
      mode n'est pris en charge par le logiciel 
      Technologie de stockage Intel(R) Rapid. 
      Passez à l'étape 7 ci-dessous.

7.  Il ne semble pas que votre système fonctionne en mode
    RAID ou AHCI. Si vous pensez que votre système
    fonctionne en mode RAID ou AHCI mais que vous ne voyez
    aucun des contrôleurs énumérés ci-dessus, contactez
    le fabricant ou le lieu d'achat de votre système pour
    obtenir de l'aide.
    Vous ne pouvez pas passer à l'étape 2 tant que le 
    mode de votre système n'est pas déterminé.



************************************************************
* Étape 2A : Système en mode RAID
************************************************************

La procédure suivante peut être effectuée sur un système
fonctionnant en mode RAID uniquement. N'effectuez pas cette
procédure à moins d'avoir réalisé les opérations de
l'étape 1 ci-dessus pour confirmer le fonctionnement du
système en mode RAID. Avant de continuer, lisez
attentivement les avertissements ci-dessous.

AVERTISSEMENTS :
a. Si un volume RAID 0 est supprimé, toutes les données
   situées sur ce volume seront supprimées définitivement. 
   Sauvegardez toutes les données critiques avant 
   de continuer. 

b. Si des fichiers du système sont situés sur un disque ou 
   volume connecté au contrôleur RAID, ces fichiers seront 
   supprimés et le système d'exploitation devra être 
   réinstallé.


1.  Assurez-vous d'avoir lu et de bien comprendre les
    avertissements ci-dessus.

2.  Redémarrez le système.

3.  Déterminez si un écran de démarrage intitulé 
    « Technologie de stockage Intel(R) Rapid - Option ROM » 
    apparaît au démarrage du système. Si tel est le 
    cas, passez à l'étape 4 ci-dessous. Dans le cas 
    contraire, ignorez l'étape 4 et passez directement 
    à l'étape 5.     

4.  Effectuez cette procédure si la ROM optionnelle 
    est installée :

    4a. Accédez à l'utilitaire de configuration de
        la ROM optionnelle en appuyant sur Ctrl-i au 
        moment opportun lors du démarrage du système.
    4b. Dans le programme de configuration, sélectionnez
        l'option de menu 2 pour entrer dans le menu 
        « Delete RAID Volume » (Supprimer un volume RAID).
    4c. Sélectionnez le volume à supprimer en utilisant les
        flèches de direction.
    4d. Appuyez sur la touche « Suppr » pour supprimer le
        volume sélectionné, puis sur la touche « Y » 
        (Oui) pour confirmer la suppression. Répétez 
        cette opération autant de fois que nécessaire 
        pour supprimer tous les volumes existants. 
    4e. Fermez le programme de configuration.
    4f. Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS
        (habituellement en appuyant sur une touche telle que
        « F2 » ou « Suppr » lors du démarrage du système).
    4g. Modifiez la configuration IDE du contrôleur
        Serial ATA de « RAID » à « IDE ».
    4h. Enregistrez les modifications et fermez le programme
        de configuration du BIOS.

5.  Effectuez cette procédure si la ROM optionnelle
    n'est pas installée :

    5a. Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS
        (habituellement en appuyant sur une touche telle que
        « F2 » ou « Suppr » lors du démarrage du système).
    5b. Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial
        ATA de « RAID » à « IDE ».
    5c. Enregistrez les modifications et fermez le programme
        de configuration du BIOS.

6.  Redémarrez le système.



************************************************************
* Étape 2B : Système en mode AHCI
************************************************************

La procédure suivante peut être effectuée sur un système 
fonctionnant en mode AHCI uniquement. N'effectuez pas 
cette procédure à moins d'avoir réalisé les opérations 
de l'étape 1 ci-dessus pour confirmer le mode de 
fonctionnement du système. Il est recommandé de 
sauvegarder toutes les données importantes avant de 
continuer. 

1.  Redémarrez le système.

2.  Accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS
    (habituellement en appuyant sur une touche telle que
    « F2 » ou « Suppr » lors du démarrage du système). 

3.  Modifiez la configuration IDE du contrôleur Serial ATA
    de « AHCI » à « IDE ».

4.  Enregistrez les modifications et fermez le programme de
    configuration du BIOS.

5.  Redémarrez le système. Le système d'exploitation devrait
    démarrer comme avant.


Remarque : si vous éprouvez des difficultés à apporter ces
modifications au BIOS système, contactez le fabricant de
la carte mère ou le lieu d'achat pour obtenir de l'aide.


************************************************************
* AVERTISSEMENT
************************************************************

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT CONCERNENT LES 
PRODUITS INTEL. CE DOCUMENT N'ACCORDE AUCUNE LICENCE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR PRÉCLUSION OU AUTRE, À DES DROITS 
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. À L'EXCEPTION DES AUTORISATIONS 
ACCORDÉES SELON LES TERMES ET CONDITIONS D'INTEL POUR DES 
PRODUITS PARTICULIERS, INTEL DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ET 
GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE LIÉE À LA VENTE ET/OU À 
L'UTILISATION DES PRODUITS INTEL Y COMPRIS LES OBLIGATIONS 
OU LES GARANTIES ASSOCIÉES À L'ADAPTATION À UNE UTILISATION 
PARTICULIÈRE, LA COMMERCIALISATION OU LA CONTREFAÇON DE 
BREVET, DE COPYRIGHT OU D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE.

SAUF ACCORD ÉCRIT D'INTEL, LES PRODUITS INTEL NE SONT PAS 
CONÇUS NI PRÉVUS POUR DES APPLICATIONS DANS LESQUELLES UNE 
DÉFAILLANCE DU PRODUIT INTEL POURRAIT CRÉER UN SITUATION 
POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT.

Intel se réserve le droit de modifier les spécifications et 
descriptions de produit à tout moment et sans préavis. Les 
concepteurs ne doivent pas s'appuyer sur des 
caractéristiques de fonctionnalités ou leur absence, ou 
sur des instructions marquées « réservé » ou 
« non défini ». Intel les réserve pour une définition à 
venir et n'assume aucune responsabilité pour les conflits 
ou incompatibilités survenant après que des modifications 
leur seront apportées à l'avenir. Les informations 
contenues dans la présente sont sujettes à modifications 
sans préavis. Ne finalisez pas un design sans ces 
informations.

Les produits décrits dans ce document peuvent contenir des 
défauts ou erreurs ; dans ce cas, le produit n'est pas 
conforme aux spécifications publiées. Une description des 
erreurs et défauts est disponible sur demande.

Contactez le bureau de vente Intel local ou votre 
distributeur pour obtenir les dernières spécifications 
et avant de passer votre commande de produit.

Des copies des documents qui possèdent un numéro de 
commande et sont référencés dans ce document, ou 
d'autres documents Intel, peuvent être obtenues en 
contactant votre vendeur ou distributeur, ou en 
visitant : http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) est une marque de commerce d'Intel Corporation 
aux États-Unis et dans d'autres pays.

* D'autres noms et marques peuvent être revendiquées en tant 
que propriété de tiers.


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Tous droits réservés.