************************************************************
************************************************************
Dette dokument skitserer proceduren til at fjerne Intel(R) 
Rapid lagringsteknologi driversoftwaren manuelt og 
rekonfigurere systemet til at anvende den oprindelige 
operativsystemdriver til styring af lagercontrollere.

Udskriv først dette dokument som reference for at 
gennemføre denne procedure. Gennemfør derefter del 1 for 
at bestemme SATA-controllerens tilstand. 
Afhængigt af den tilstand, der er bestemt i del 1, skal du
udføre enten del 2A eller 2B.

ADVARSEL: Rekonfigurering af systemet kan resultere i tab 
af data på alle RAID-diskenheder, der aktuelt anvendes af 
systemet. Fjernelse af Intel Rapid lagringsteknologi-
driveren fra startdisken eller RAID-startdiskenheden kan 
gøre det nødvendigt at geninstallere operativsystemet. Tag 
en sikkerhedskopi af alle data for at bevare 
dataintegriteten, før du fortsætter. 

************************************************************
* Del 1: Fastlæggelse af systemtilstanden
************************************************************

Trinnene til fjernelse af denne software kan variere 
afhængigt af, om systemet kører i RAID-tilstand eller 
AHCI-tilstand.

Fastslå systemets tilstand ved at se, hvordan SATA-
controlleren vises i Enhedshåndtering ved at følge 
nedenstående trin:

1.  Vælg Kontrolpanel i menuen Start.

For Microsoft Windows XP*:

2.  Dobbeltklikke 'System' fra Klassisk visning.

3.  Vælg fanen 'Hardware'. 

4.  Klikke 'Enhedshåndtering'.

5.  I vinduen Enhedshåndtering, Søg efter det element, 
    som hedder 'SCSI and RAID Controllers'. Hvis dette 
    element er til stede, skal du udvide det og se efter 
    en af følgende controllere. Hvis dette element ikke 
    findes, skal du fortsætte til trin 6:

For Microsoft Windows Vista* eller senere:

2.  Dobbeltklikke 'System' fra Klassisk visning (eller 
    visning af små eller store ikoner i Windows 7*).

3.  Vælg 'Enhedshåndtering' i venstre rude.

4.  Søg efter det element, som hedder 'Storage Controllers' 
    i vinduen Enhedshåndtering. Hvis dette element 
    er til stede, skal du udvide det og se efter en af 
    følgende controllere. Hvis dette element ikke findes, 
    skal du fortsætte til trin 6:

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et
      ICH7R/DH-system i RAID-tilstand. 
      Fortsæt med del 2A nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et
      ICH7MDH-system i RAID-tilstand. 
      Fortsæt med del 2A nedenfor.

    - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA RAID controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et
      Desktop/Workstation/Server Express Chipset-system 
      i RAID-tilstand. 
      Fortsæt med del 2A nedenfor.

    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID 
      controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      Mobile Express Chipset-system i RAID-tilstand. 
      Fortsæt med del 2A nedenfor.

    - Hvis ingen af ovennævnte controllere vises, kører 
      systemet ikke i RAID-tilstand. Fortsæt med trin 6 
      nedenfor.

6.  Søg efter det element, som hedder 'IDE ATA/ATAPI 
    controllere' i vinduen Enhedshåndtering.
    Hvis dette element er til stede, skal du udvide 
    det og se efter en af følgende controllere:

    - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      ICH7R/DH-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et  
      ICH7M/MDH-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      ICH10R-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      ICH9M-E/M-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      ICH10D/DO-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      5 Series 4 Port-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      5 Series 6 Port-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      5 Series/3400 Series-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

   - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 
      SATA AHCI controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      Desktop/Workstation/Server Express Chipset-system 
      i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.
      
    - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI 
      controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      Mobile Express Chipset-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI 
      Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      7 Series/C216 Chipset Family-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI 
      Controller'
      Hvis ovennævnte controller findes, er systemet et 
      7 Series Chipset Family-system i AHCI-tilstand. 
      Fortsæt med del 2B nedenfor.

    - Hvis ingen af ovennævnte controllere vises, er               
      systemet ikke i AHCI-tilstand. 
      Intel Rapid lagringsteknologi softwaren understøtter 
      ingen andre tilstande. Fortsæt med trin 7 nedenfor.

7.  Dit system ser ikke ud til at køre i RAID- eller 
    AHCI-tilstand. Hvis du mener, at systemet kører i 
    RAID- eller AHCI-tilstand, og du ikke får vist nogen 
    controllere, som angivet ovenfor, skal du kontakte 
    systemproducenten eller forhandleren for at få 
    assistance. Du kan ikke fortsætte med 2. del herunder, 
    før du har fastslået systemtilstanden.



************************************************************
* Del 2A: System i RAID-tilstand
************************************************************

Du kan kun udføre proceduren i dette afsnit på et system i 
RAID-tilstand. Fortsæt ikke med denne procedure, medmindre 
du har gennemført trinnene i 1. del for at fastslå, at 
dette er sandt for dette system. Før du fortsætter, skal 
du læse advarslerne herunder.

ADVARSLER:
a. Hvis en RAID 0-diskenhed slettes, bliver alle data på 
   diskenheden slettet permanent. Tag en sikkerhedskopi af 
   alle kritiske data, før du fortsætter. 

b. Hvis en fil eller en diskenhed som er tilsluttet 
   RAID-controlleren indeholder systemfiler, skal disse 
   filer slettes og du skal geninstallere operativsystemet.


1.  Sørg for, at du har læst og forstået ovennævnte 
    advarsler.

2.  Genstart systemet.

3.  Bemærk, om der vises et splash-skærmbillede med titlen 
    'Intel(R) Rapid lagringsteknologi - Option ROM' under 
    start af systemet. I så fald skal du fortsætte med 
    trin 4 nedenfor. Hvis ikke, skal du springe trin 4 
    over, og fortsætte med trin 5 herunder.

4.  Gennemfør denne procedure, hvis option ROM'en er 
    installeret:

    4a. Start option ROM konfigurationsværktøj ved at         
        trykke på Ctrl-I, når du bliver anmodet om det 
        under opstarten af systemet.
    4b. I opstartsprogrammet skal du vælge menupunkt 2 
        for at gå ind i menuen 'Delete RAID Volume' 
        (Slette RAID-diskenhed).
    4c. Vælg den diskenhed, som du vil slette, med pil op 
        eller pil ned.
    4d. Tryk på tasten 'Del' for at slette den valgte 
        diskenhed, og tryk på 'Y' for at bekræfte 
        sletningen. Gentag om nødvendigt dette trin for at 
        slette alle de diskenheder, der findes. 
    4e. Afslut installationsprogrammet.
    4f. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved 
        enten at trykke på tasten 'F2' eller 'Delete', når 
        systemet begynder at starte).
    4g. Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA Controller 
        fra 'RAID' til 'IDE'.
    4h. Gem ændringer, og afslut systemets BIOS Setup.

5.  Gennemfør denne procedure, hvis option ROM'en ikke er 
    installeret:

    5a. Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved 
        enten at trykke på en tast som f.eks. 'F2' eller  
       'Delete', så snart systemet starter).
    5b. Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA Controller 
        fra 'RAID' til 'IDE'.
    5c. Gem ændringer, og afslut systemets BIOS Setup.

6.  Genstart systemet.



************************************************************
* Del 2B: System i AHCI-tilstand
************************************************************

Du kan kun udføre proceduren i dette afsnit på et system i 
AHCI-tilstand. Fortsæt ikke med denne procedure, medmindre 
du har gennemført trinnene i 1. del for at fastslå, at 
dette er sandt for dette system. Det anbefales, at du tager 
en sikkerhedskopi af alle vigtige data, før du fortsætter. 

1.  Genstart systemet.

2.  Start systemets BIOS Setup (det gøres normalt ved enten 
    at trykke på en tast som f.eks. 'F2' eller 'Delete', 
    så snart systemet starter). 

3.  Skift IDE-konfigurationen for Serial ATA-controlleren 
    fra 'AHCI' til 'IDE'.

4.  Gem ændringer og afslut systemets BIOS Setup.

5.  Genstart systemet. Operativsystemet skal startes som 
    før.


Bemærk: Hvis du får problemer med at foretage disse 
ændringer af system-BIOS'en, skal du kontakte 
producenten eller forhandleren af systemkortet for at 
få assistance.

************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE
************************************************************

INFORMATIONEN I DETTE DOKUMENT LEVERES I FORBINDELSE MED 
PRODUKTER FRA INTEL. DETTE DOKUMENT MEDDELER INGEN LICENS, 
HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET ELLER IFØLGE 
BERETTIGET ANTAGELSE, TIL NOGEN FORM FOR INTELLEKTUELLE
EJENDOMSRETTIGHEDER. UNDTAGEN SOM ANGIVET I INTELS 
SALGSBETINGELSER VEDRØRENDE SÅDANNE PRODUKTER, PÅTAGER 
INTEL SIG INTET ANSVAR OG FRASKRIVER SIG ENHVER UDTRYKKELIG 
OG UNDERFORSTÅET GARANTI, DER VEDRØRER SALGET OG/ELLER 
BRUGEN AF INTEL-PRODUKTER, HERUNDER ANSVAR OG GARANTIER I 
RELATION TO EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED 
ELLER UKRÆNKELIGHED AF PATENTER, COPYRIGHTS OG ANDRE 
INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER.

MEDMINDRE ANDET ER SKRIFTLIGT AFTALT MED INTEL, ER INTEL
-PRODUKTER HVERKEN DESIGNET TIL ELLER BEREGNET TIL NOGEN 
FORM FOR APPLIKATION, HVORI ET SVIGTENDE INTEL-PRODUKT KAN 
MEDFØRE EN SITUATION, DER INVOLVERER PERSONSKADE ELLER DØD.

Intel kan til hver en tid ændre specifikationer og 
produktbeskrivelser uden forudgående varsel. Udviklere må 
ikke henholde sig til funktioner eller egenskaber, der er 
markeret "reserveret" eller "udefineret", eller fraværet af 
sådanne funktioner eller egenskaber. Intel har reserveret 
sig retten til at definere dem i fremtiden og har intet 
ansvar overhovedet for konflikter eller inkompatibilitet, 
der måtte opstå som følge af fremtidige ændringer dertil. 
Denne information kan ændres uden varsel. Afslut ikke et 
design på baggrund af denne information.

De produkter, der beskrives i dette dokument, kan indeholde 
designdefekter eller -fejl, kendt som errata, hvilket kan 
medføre, at produktet afviger fra de offentliggjorte 
specifikationer. Nuværende karakteriseret errata udleveres 
på forespørgsel.

Kontakt dit lokale Intel-salgskontor eller din distributør
for at få de sidste nye specifikationer, inden du bestiller 
produktet.

Kopier af dokumenter med et ordrenummer og som der henvises
til i dette dokument, eller andre udgivelser fra Intel, 
udleveres ved at ringe til 1-800-548-4725 eller besøge: 
http://www.intel.com/#/en_us_01 

Intel(R) er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA 
og andre lande.

* Andre kan have krævet ejerskab af andre navne og mærker


Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Alle rettigheder 
forbeholdt.